Příloha č. 3

Číslo smlouvy:

Kupní smlouva

uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.**

**Smluvní strany**

**Název: Obec Zahorčice**

IČO: 00667951

Sídlo: Zahorčice 4, 387 19, Čestice

Zastoupené: Libuší Tesárkovou, starostkou obce

Kontaktní osoba: Libuše Tesárková, starostka obce, tel. 724 256 475,

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 2807860369/0800

(dále jen „**kupující**“)

a

**Název:**

Sídlo:

IČO:

DIČ:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v ……, oddíl …, vložka …

zastoupen:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „**prodávající**“)

**II.**

**Úvodní ustanovení**

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží blíže specifikované v čl. III této smlouvy a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje za zboží zaplatit prodávajícímu cenu stanovenou v čl. V této smlouvy.

**III.**

**Předmět koupě**

Zbožím se pro účely této smlouvy rozumí dopravní automobil pro jednotku SDH Zahorčice, na podvozku …………………………… dle specifikace uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Dopravní automobil musí splňovat:

* předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
* požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, popřípadě prohlášením o shodě výrobku,
* požadavky stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.,
* provedení nástavby musí splňovat platné technické normy.

Automobil bude objednateli dodán s technickými průkazy pro registraci v ČR, včetně zapsané účelové nástavby a výstražného zařízení jako speciální požární vozidlo.

**IV.**

**Dodací lhůta, místo a způsob plnění**

1. Prodávající dodá zboží podle této kupní smlouvy kupujícímu v termínu do 17. 11. 2017 do místa určení, tj. sídlo prodejce.
2. Prodávající předá kupujícímu zboží dle čl. III této smlouvy s veškerými povinnými doklady (v českém jazyce) nezbytnými pro jeho užívání a provoz.

Povinnými doklady jsou:

* technická dokumentace vozidla, tj. velký technický průkaz pro registraci v ČR s uvedením veškerých povinných údajů včetně výjimek jako speciální požární vozidlo pomocné, doklady stvrzující platnou STK a emisní zkoušku vozidla
* kopie certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, popřípadě prohlášení o shodě výrobku,
* návod k obsluze vozidla jako celku (zejména provozní pokyny, pokyny k obsluze a údržbě, pokyny k intervalům kontrol a servisních prohlídek)
* seznam výbavy
* zkušební protokoly, záruční list, servisní knížka, doklady k tažnému zařízení, výstražnému zvukovému a světelnému zařízení a další případná dokumentace.

1. Kupující po dodání zboží za přítomnosti prodávajícího provede jeho prohlídku a přejímku a seznámí se s jeho obsluhou. O předání a převzetí zboží bude vyhotoven písemný protokol, který bude podepsán prodávajícím i kupujícím. Protokol bude obsahovat popis stavu předávaného zboží, výsledek funkční zkoušky včetně případných vad a nedodělků. V protokolu bude stanoven konkrétní termín odstranění zjištěných vad a nedodělků.
2. Pokud bude funkční stav zboží takový, že jej nebude možné řádně převzít nebo užívat, má kupující právo odmítnout jeho převzetí. O této skutečnosti musí být sepsán a podepsán protokol o odmítnutí převzetí zboží s vyjádřením prodávajícího i kupujícího se stanovením nového termínu jeho dodání.

**V.**

**Cena a platební podmínky**

1. Celková kupní cena byla dohodou smluvních stran stanovena ve výši …..…………… Kč bez DPH, tj. …………………. Kč včetně DPH. Kupní cena je dohodou stanovena jako nejvýše přípustná a je možno ji překročit pouze v případě změny sazby DPH, a to o částku odpovídající změně DPH. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
2. Kupující uhradí cenu na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu.
3. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platné daňové legislativy. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
4. Kupní cena bude kupujícím zaplacena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
5. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí ve faktuře kupujícím vyčíslenou výši DPH přímo příslušnému správci daně. V takovém případě je kupujícím takto provedená úhrada DPH považována za uhrazení příslušné výše DPH fakturované prodávajícím.

**VI.**

**Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na prodané věci**

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny.
2. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpeční škody na zboží.

**VII.**

**Změna údajů zapisovaných do registru silničních vozidel**

Nejpozději do deseti dnů ode dne nabytí vlastnictví podle čl. VI podá kupující žádost o zápis změn údajů zapisovaných do registru silničních vozidel.

**VIII.**

**Záruka**

1. Prodávající přebírá záruky za to, že předmět koupě při předání kupujícímu je kompletní bez právních vad a že má vlastnosti dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, platnými předpisy, normami a touto smlouvou.
2. Prodávající zodpovídá za vady dodaných strojních celků. Kupující je oprávněn před převzetím zboží zkontrolovat jeho kvalitu a parametry, v případě zřejmých vad může odmítnout zboží převzít, případně může vadné zboží po převzetí vrátit prodávajícímu na jeho náklady.
3. Prodávající je povinen odstranit případné vady a nedostatky uvedené v protokolu o předání a převzetí zboží ve sjednaném termínu.
4. Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku, a to ode dne přechodu vlastnického práva podle čl. VI této smlouvy v délce 2 roky na mechanické vady vozidla, 10 let na neprorezavění vozidla a 2 roky na účelovou nástavbu.
5. Případné vady, které se projeví po předání a převzetí zboží v záruční době a budou prokazatelně zaviněny prodávajícím, se prodávající zavazuje odstranit na vlastní náklady nejpozději do 2 týdnů od převzetí zboží, případně ve lhůtě dojednané s kupujícím.
6. Prodávající je povinen převzít si od kupujícího zboží k odstranění reklamované vady do týdne po obdržení reklamace.
7. Záruční lhůta na zboží jako celek nebo na jeho jednotlivé části, které se vada týká, neběží po dobu odstraňování vad. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána kupujícím v poslední den záruční lhůty, se považuje za včas uplatněnou.

**IX.**

**Sankce**

1. Nepředá-li prodávající kupujícímu zboží s veškerým povinným příslušenstvím a vybavením, jakož i doklady nezbytnými pro jeho užívání a provoz, nejpozději ve lhůtě uvedené v čl. IV bod 1, je kupující oprávněn prodávajícímu účtovat nejen náhradu škody, ale i smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury vystavené prodávajícím v souladu s čl. V této smlouvy je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.
3. Za neodstranění vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí zboží v dohodnutém termínu, uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Za neodstranění uplatněné a uznané vady zboží po dobu záruční lhůty, uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení do doby odstranění vady.
5. Nepřevezme-li si prodávající zboží k odstranění reklamované vady nebo nedodělku do 1 týdne po obdržení reklamace, je kupující oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí kupujícímu prodávající.
6. Zaplacení smluvní pokuty nemá za následek zánik povinnosti prodávajícího k náhradě škody, kterou porušením povinnosti kupujícímu způsobil. Náhrada škody je vedle smluvní pokuty vymahatelná v plné výši.

**X.**

**Ostatní ujednání**

Prodávající v případě požadavku kupujícího zajistí záruční a pozáruční servis vozidla.

**XI.**

**Prohlášení a vzájemná ujištění smluvních stran**

1. Prodávající prohlašuje, že kupujícímu oznámil všechny okolnosti nebo závady na vozidle, které jsou mu známy, a které by mohly způsobit, že by se vozidlo mohlo pro kupujícího stát neupotřebitelným nebo by se ztížilo jeho užívání obvyklým způsobem.
2. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem vozidla a že na prodávaném vozidle nevázne žádné omezení vlastnického práva, zástavní právo, nájemní vztah ani jiné právní závazky vůči třetím osobám.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a ani nesměřuje ke zhoršení právního postavení účastníka smlouvy, který není podnikatelem.

**XII.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smluvní strany prohlašují, že vyskytují-li se ve smlouvě osobní údaje, pak ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,  o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se zpracováním osobních údajů v souvislosti s uzavřením  této smlouvy. Souhlas   se zpracováním  osobních údajů udělují v souvislosti s jejich zveřejněním dle zákona č.  340/2015  Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a to na dobu neurčitou. Smluvní strany prohlašují, že všechny údaje jsou  přesné  a pravdivé  a jsou poskytovány dobrovolně.
3. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy podle zákona   
   č. 340/2015  Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) provede objednatel.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jedno je určeno pro prodávajícího a jedno pro kupujícího.
5. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí občanským zákoníkem.

V  dne …………………. V Zahorčicích dne ……………………..

……………………. ……………………….

prodávající kupující

Příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce obce Zahorčice

**„Dodávka požárního dopravního automobilu pro jednotku SDH Zahorčice“**

**Technické podmínky pro dopravní automobil**

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).

2. DA splňuje požadavky:

a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),

b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,

c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,

a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:

3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1

DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA. Součástí dodávky je příslušný protikus.

3.2 K bodu 10 přílohy č. 1

S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 33 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti DA.

3.3 K bodu 13 přílohy č. 1

Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem MD 785, výrobce Hytera a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA. Analogová radiostanice splňuje požadavky přílohy č. 1 – Technické podmínky radiostanice, Vyhlášky č. 69/2014 Sb., O technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.

3.4 K bodu 16 přílohy č. 1

DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.

3.5 K bodu 16 přílohy č. 1

Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádkyje jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jednyjsou posuvné.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny, úchyty pro montáž dodá výrobce DA.

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven autorádiem.

3.11 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařující světlo modrébarvy, které jsou umístěnynapřední straněkabinyosádkyv prostoru pod předním oknem. Tyto svítilnyse zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

3.12 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.13 K bodu 35 přílohy č. 1

Oranžováblikající světlanazadní stěněúčelové nástavbyjsou v provedení LEDajsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.

3.14 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.

3.15 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „ZAHORČICE“.

3.16 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.17 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.18 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.19 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientovaná po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá výrobce DA (dodavatel), s výjimkou položek požárního příslušenství označených textem **„dodá** **zadavatel“**:

• lékárnička velikost III 1 ks, • požární světlomet 12 V s kloubovým držákem 2 ks, • přenosný hasicí přístroj CO2 89B 1 ks, • přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B 1 ks, • ruční svítilna s dobíjecími akumulátory 2 ks,

• ruční vyprošťovací nástroj 1 ks, • rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní 12 ks,

• vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy 2 ks, • vytyčovací červenobílá páska 500 m 1 ks.

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.

6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:

a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,

b) má využitelné rozměrynejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.

7. DA je vybaven střešním nosičem s min. nosností 50 kg pro uložení zavazadel. Vstup na střechu je zajištěn žebříkem vyrobeným z korozivzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo.

8. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2. 9. Rozvor náprav DA je minimálně 3700 mm.

10. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.

11. Oběnápravyjsou osazenykolyvybavenýmipneumatikami konstruovanými pro provoznablátě a sněhu.

12. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.

13. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.

14. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

15. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.

16. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

17. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.